**Rekonstrukce Šlechtovy restaurace**

Areál Šlechtovy restaurace je kulturní památkou, zapsanou v ústředním seznamu kulturních památek České republiky. Okolní území – park Stromovka (Královská obora) je nemovitá kulturní památka, přírodní památka, park 1. kategorie Hl. m. Prahy, součást nadregionálního územního systému ekologické stability krajiny, veřejná zeleň v Hl. m. Praze. Předmětem rekonstrukce je historické jádro budovy (barokní sál, grotta, východní věž, západní věž, arkády a přístupové schodiště na terasu nad arkádami), přistavovaný zadní trakt hlavní budovy (východní a západní část), východní přístavba, západní přístavba a vedlejší budova. Dále jsou součástí projektu původní sklepy, opěrná zeď, altán a zpevněné plochy. Po 2. světové válce Šlechtova restaurace chátrala zcela bez využití, dvakrát vyhořela a v roce 2002 ji zasáhla povodeň. Toto neutěšené půlstoletí se na stavbě výrazně projevilo, jak ilustrují fotografie. Záměr realizovat veřejnou zakázku „Rekonstrukce Šlechtovy restaurace“ vychází z Programového prohlášení Rady hlavního města Prahy pro volební období 2014–2018. Na 16. zasedání Zastupitelstva hl. m. Prahy dne 28. dubna 2016 byl tento záměr schválen.

**Hlavní budova, vedlejší budova, kolonáda**

Stavba zahrnuje rekonstrukci stávajících budov a dostavbu dnes již nedochovaných částí v jejich původním půdoryse i vzhledu. Přístavby mimo původní půdorysnou stopu jsou navrženy jako novodobé s použitím původních materiálů. Stávající zdivo bude vyspraveno či vyztuženo s dodatečnou izolací proti vlhkosti. Prostory hlavního barokního sálu a grotty jsou zaklenuty. Klenba nad hlavním sálem, uložená po celém obvodě na masivním zdivu, bude sanována. Zdivo na kratších stranách je zapřeno mezi věžovými částmi objektu a zadní obvodové zdivo na jižní straně je příčně ztuženo objektem grotty. V koruně obvodových stěn se doplňuje masivní horizontální železobetonové ztužidlo. Poškozené cihelné křížové klenby arkád se v patě doplňují ocelovými táhly. Pro minimalizaci zásahů do stávajících konstrukcí jsou nové konstrukce staticky nezávislé, tedy nepřitěžující historické konstrukce. Stávající konstrukce jsou posouzeny podle výsledků stavebních průzkumů, v případech staticky nevyhovujícího stavu je navrženo jejich zesílení (zdivo klenby) či doplnění (ocelobetonové stropy a střešní krovy). Dochované původní prvky budou obnoveny restaurátorsky; pokud se nezachovaly na svém místě, budou tam v rámci rekonstrukce navráceny. Těžiště restaurátorských prací jsou fresky Jana Jakuba Steinfelse (mj. centrální freska Apollón ve slunečním voze z roku 1691) a dále detaily v polychromované a plasticky vyzdobené grottě. Dále se předpokládá obnova omítek a jejich profilace, štukatérské výzdoby, restaurování reliéfů a ostění dveří. Šikmé střechy budou provedeny jako rekonstrukce zaniklých střech podle archívní dokumentace. Krytina střechy hlavní budovy je navržena z šedé břidlice, krytina střechy klasicistní přístavby z bobrovek, ostatní krytiny z měděného plechu. Kolonáda je tesařská konstrukce (viditelné části budou hoblované, konce krokví a okapové vaznice profilované). V prostoru Šlechtovy restaurace jsou uskladněny profilované fragmenty původní konstrukce pro zhotovení repliky.

**Opěrná zeď a sklepy**

Prostory stávajících sklepů, situovaných pod terénem za opěrnou zdí, budou využity jako zázemí pro restaurační provoz v hlavní budově, při rekonstrukci bude zachováno stávající dispoziční a konstrukční řešení (je navržena celková oprava zdiva). Opěrná zeď se ve východní části zřítila při sesuvu svahu v roce 2011, na jejím místě byla postavena nová železobetonová opěrná zeď včetně východního křídla. V dalších částech je navržena nová železobetonová opěrná konstrukce, v západní části přezdění stávající stěny.

**Altán**

Kovový altán byl umístěn v bezprostřední blízkosti Šlechtovy restaurace v prostoru vedle jejího západního křídla. Altán z roku 1881 je uložen v prostoru Šlechtovy restaurace a jeho kompletní obnovu bude zajišťovat restaurátorská firma.

**Zahrada Kaštanka**

Na západní straně pozemku se nachází zahrada bývalé restaurace Kaštanka se vzrostlými jírovci stáří cca 30-120 roků. Stav stromů je v současné době předmětem hodnocení z hlediska bezpečnosti, dle jeho výsledku bude stanoven postup sanace.